Netzwerkkonfiguration

**09.02.17**

Wir entschieden uns für das Netzwerk 192.186.22.0 / 24 (CIDR).  
Der Standardgateway (Router für Internetzugriff) wurde auf 192.168.22.254 definiert.  
ALS DNS-Server ist momentan noch ein Google-Server zum Testen in Verwendung mit 8.8.8.8.

IP-Adresse des Access Points: 192.168.22.253  
Adressbereich für Clients: 192.168.22.200 - 230

WLAN:  
SSID: Sharkesh  
PW: 123sharkesh!